Версия: RENDER 10 FHD v.1.0.00025
Дата релиза: 21.07.2026

Для моделей видеодомофонов:
Novihome RENDER 10 WHITE FHD WIFI (ver.4067)
Novihome RENDER 10 DARK FHD WIFI (ver.4068)
Novihome RENDER 10 WHITE FHD WIFI KIT (ver.4072)
Novihome RENDER 10 DARK FHD WIFI KIT (ver.4073)

Список обновлений:
1) Добавлен символ $ на виртуальную клавиатуру.

Внимание! 
1) Перед обновлением убедитесь, что устройство входит в список моделей, для которых предназначена прошивка, а именно соответствует название и версия.
2) Во время обновления ни в коем случае не отключайте питание видеодомофона и не извлекайте карту памяти.
Несоблюдение вышеописанных пунктов может вывести устройство из строя.

Инструкция по обновлению:
1) Предварительно отформатируйте карту памяти microSD в видеодомофоне.
2) Загрузите файл прошивки в корневую директорию карты памяти.
3) Выключите питание видеодомофона.
4) Установите карту в слот видеодомофона.
5) Подайте питание на видеодомофон.
6) Подождите пока прошивка видеодомофона обновится, и он загрузится.
7) После обновления необходимо сбросить настройки видеодомофона из меню Прочее и передобавить его в приложение.
